АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.03.2017 № 13-р

п. Светлый

|  |
| --- |
| **О нормах расхода топлива для автотранспорта**  **администрации сельского поселения Светлый** |

Руководствуясь распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р (с изменениями от 14 июля 2015 г. N НА-80-р) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»:

1. Установить для автотранспорта администрации сельского поселения Светлый зимний период с 01 октября по 25 апреля ежегодно предельную величину надбавок к базовым нормам расхода топлива в размере 18%.
2. Дополнительно применять надбавки к базовым нормам расхода топлива для автотранспорта администрации сельского поселения Светлый при работе в период сезонной распутицы, снежных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях в размерах:

35% - с 26 апреля по 10 мая и с 26 сентября по 10 октября ежегодно

10% - с 11 мая по 25 сентября ежегодно

(факт подтверждать записью в путевом листе).

1. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

И.о. главы поселения Е.Н. Тодорова

Приложение 1

к Распоряжению администрации

от 14.03.2017 № 13-р

1. **Нормы расхода бензина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Норма расхода на 100 км | Летний период  11/V – 25IX | | Период распутицы  26/IV – 10/V  26/IX – 10/X | | Зимний период  11/X – 25/IV | |
| 10% | Итого | 35% | Итого | 18% | Итого |
| УАЗ – 3163-475 | 15,5 | 1,55 | 17,05 | 5,43 | 20,93 | 2,79 | 18,29 |
| УАЗ – 220692 | 17,5 | 1,75 | 19,25 | 6,13 | 23,63 | 3,15 | 20,65 |
| УАЗ – 31622 | 17,3 | 1,73 | 19,03 | 6,05 | 23,35 | 3,12 | 20,42 |

1. **Норма расхода масел на 100 л. общего расхода топлива**

* Моторное масло – 2,2 л;
* Трансмиссионные масла – 0,2 л;
* Специальные масла – 0,05 л;
* Пластические масла – 0,2л.